**Prilog 2: Tehničke specifikacije**

**Naziv predmeta nabave: Razvoj alata za izradu plastike vozila i plastike vozila za prototipove – diesel – 2. dio**

Zahtjevi definirani Tehničkim specifikacijama predstavljaju minimalne tehničke karakteristike koje ponuđeni predmet nabave mora zadovoljavati.

Ponuditelj popunjava samo ćelije **obilježene sivom bojom**. "PONUĐENE FUNKCIONALNOSTI“ ponuditelj popunjava definirajući karakteristike ponuđenog predmeta nabave (napomena: ponuditelj popunjava tehničke specifikacije upisujući točne karakteristike ponuđenog predmeta nabave, izbjegavajući pri tome popunjavanje stupca samo riječima kao što su npr. „zadovoljava“, „DA“, „jednakovrijedno traženom“ ili „odgovara traženom“).

Stupac "NAPOMENA" ponuditelj može popuniti ukoliko smatra potrebnim.

Kako bi se ponuda smatrala valjanom, ponuđeni predmet nabave mora zadovoljiti sve što je traženo u obrascu Tehničkih specifikacija.

Za predmet nabave, za sve stavke/opise u kojima se eventualno traži ili navodi marka, patent, tip ili određeno podrijetlo, ponuditelj može ponuditi „jednakovrijedno“ traženom ili navedenom, ali u tom slučaju mora uz ponudu priložiti dokaze o jednakovrijednosti (katalog, potvrde proizvođača ili sl.).

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **R.BR.** | **NAZIV STAVKE** | **TEHNIČKE SPECIFIKACIJE / FUNKCIONALNOSTI** | **PONUĐENE FUNKCIONALNOSTI** | **NAPOMENA** ***(ukoliko je potrebno)*** |
| **1.** | **Razvoj alata za izradu unutarnjih plastika vozila – 1 komplet** |
|  | Alat za izradu oslonca ruke na konzoli | Alat mora omogućiti izradu oslonca ruke na konzoli, prema RASCO crtežu oslonca ruke na konzoli br. 58530015Količina: 1 kom |  |  |
| **2.** | **Unutarnje i vanjske plastike vozila za prototipove – 1 komplet** |
| 2.2. | Oslonac ruke na konzoli | Izrada oslonca ruke na konzoli prema RASCO crtežu oslonca ruke na konzoli br. 58530015Materijal: poliuretan + čelični okvirZaštitni sloj: UV zaštitni sloj materijalaKoličina: 6 kom |  |  |